[별표 1]                            원단위 참고자료

가.「건설공사 표준품셈」 원단위 중 ‘1-31. 환경관리비’

1. 건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비□폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 「건설기술관리법 시행규칙」 제53조의 규정을 따른다.

2. 공사현장에서 발생되는 건설폐기물의 일반적인 단위면적당 발생량의 산출은 다음을 참조할 수 있으며, 건축물 해체의 경우는 설계도서에 따라 산출함을 우선으로 한다.

(단위 :  TON/㎡)

구분			콘크리트류	금속 및 철재류	혼합폐기물	계
건축물 신축	주거용	단독주택 아 파 트	0.0180 0.0200	0.0016 0.0020	0.0064 0.0083	0.0260 0.0303
	업무용	철근콘크리트조 철 골 조 철골철근콘크리트조	0.0190 0.0120 0.0210	0.0024 0.0018 0.0040	0.0064 0.0064 0.0072	0.0278 0.0202 0.0322
	공공용	철근콘크리트조 철 골 조 철골철근콘크리트조	0.0180 0.0120 0.0180	0.0022 0.0018 0.0040	0.0088 0.0056 0.0056	0.0290 0.0194 0.0276
건축물 해체	주거용	단독주택 아 파 트	1.4090 1.5660	0.0480 0.0610	0.2030 0.1690	1.6600 1.7960
	업무용	철근콘크리트조 철 골 조 철골철근콘크리트조	1.4880 0.9370 1.6440	0.0730 0.0550 0.1220	0.1350 0.1350 0.1520	1.6960 1.1270 1.9180
	공공용	철근콘크리트조 철 골 조 철골철근콘크리트조	1.4090 0.9370 1.4090	0.0670 0.0550 0.1220	0.1180 0.1180 0.1180	1.5940 1.1100 1.6490

[주] (1)콘크리트류에는 콘크리트, 벽돌, 파일, 몰타르, 잡석 등이 포함되어 있다.

(2)금속 및 철재류에는 철골량이 포함되어 있으며, 철골량은 실측에 의하여 별도 산정할 수 있다.

(3) 혼합폐기물에는 건물의 사용과정에서 발생한 설비, 가구 등의 잔존 폐기물이 포함되어 있다.

(4) 혼합폐기물 발생량은 1층 또는 연면적이 작거나 칸막이 등이 많은 건물의 경우 20%내에서 수량을 증가할 수 있다.

(5) 건축물의 특성, 시공방법 및 공사현장의 여건에 따라 조정하여 사용한다.

나. 건물구조별 해체□철거공사 원단위(지하실 및 기초 포함)

(단위 : ton/㎡)

구 분	주거용				업무용				공공건물			기타
	목조	연와 조적	슬래브조적	RC 조	슬래브조적	RC조	S조	SRC조	RC조	S조	SRC조	목조	연와 조적	슬래브조적	RC 조	비닐1	비닐2	기타
콘크리트	1.1610	2.0394	1.9484	1.8388	2.2620	2.2214	1.7848	2.4960	2.4421	1.7848	2.2298	0.0699	0.8529	1.0247	0.6986	0.4970		0.3630
금속	0.0082	0.0024	0.0176	0.0357	0.0051	0.0700	0.0952	0.1830	0.0223	0.0952	0.1932	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020	0.0112	0.0045	0.0158
목재	0.0321	0.0363	0.0776	0.1148	0.0184	0.0837	0.0100	0.0100	0.0763	0.0100	0.0100	0.2305	0.0579	0.0206	0.0292	0.0008	0.0003	0.0461
가연성	0.0119	0.0141	0.1149	0.0245	0.0075	0.0176	0.0200	0.0200	0.0543	0.0100	0.0100	0.0513	0.0015	0.0225	0.0008	0.0032	0.0015	0.0121
불연성	0.0158	0.0159	0.0173	0.0173	0.0174	0.0174	0.0160	0.1250	0.0173	0.0930	0.0970	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014	0.0000		0.0106
최종 원단위	1.2291	2.1081	2.1759	2.0312	2.3103	2.4101	1.9260	2.8340	2.6124	1.9930	2.5400	0.3552	0.9157	1.0711	0.7320	0.5122	0.0062	0.4476

주) ① 매립폐기물 제외

② 비닐하우스 1은 바닥이 콘크리트(t=20cm)로 되어 있는 경우이고,

비닐하우스 2는 바닥이 맨땅 및 뼈대와 비닐로만 되어 있는 경우로서 현장 현황에 따라 1,2 구분하여 적용하여야 함.

③ 비닐하우스 중 금속류 등은 재활용 가능 여부에 따라 원단위 적용시 제외할 수 있음.

④ 지장물건 중 지하실이 있는 경우 원단위 값은 주거용은 0.376t/㎡, 업무용은 0.893t/㎡ 을 합산하여 적용하였음.

⑤ 화장실/창고의 원단위 값은 독립된 형태의 건물을 대상으로 산정하였음.

⑥ 불연성폐기물 중 석면은 제외하였음.

⑦ 기타 항목의 기타는 조립식 건물이나, 철골, 파이프 등으로 이루어진 건물을 뜻함.

⑧ 비닐하우스는 방치폐기물에 의한 할증이 없음.

⑨ 업무용 및 공공건물의 S조, SRC조는 환경정책평가연구원의 자료를 적용하였음.

다. 건물구조별 해체□철거공사 원단위(지하실 및 기초 미포함)

(단위 : ton/㎡)

구 분	주거용				업무용				공공건물			기타
	목조	연와 조적	슬래브조적	RC 조	슬래브조적	RC조	S조	SRC조	RC조	S조	SRC조	목조	연와 조적	슬래브조적	RC 조	비닐1	비닐2	기타
콘크리트	0.7877	1.6638	1.5758	1.4700	1.3710	1.3557	0.9370	1.6640	1.5572	0.9370	1.4080	0.0699	0.8529	1.0247	0.6986	0.4970		0.3630
금속	0.0056	0.0019	0.0142	0.0285	0.0031	0.0427	0.0500	0.1220	0.0142	0.0500	0.1220	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020	0.0112	0.0045	0.0158
목재	0.0321	0.0363	0.0776	0.1148	0.0184	0.0837	0.0100	0.0100	0.0763	0.0100	0.0100	0.2305	0.0579	0.0206	0.0292	0.0008	0.0003	0.0461
가연성	0.0119	0.0141	0.1149	0.0245	0.0075	0.0176	0.0200	0.0200	0.0543	0.0100	0.0100	0.0513	0.0015	0.0225	0.0008	0.0032	0.0015	0.0121
불연성	0.0158	0.0159	0.0173	0.0173	0.0174	0.0174	0.0160	0.1250	0.0173	0.0930	0.0970	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014			0.0106
최종 원단위	0.8531	1.7321	1.7999	1.6552	1.4173	1.5171	1.0330	1.9410	1.7194	1.1000	1.6470	0.3552	0.9157	1.0711	0.7320	0.5122	0.0062	0.4476

주) ① 매립폐기물 제외

② 비닐하우스 1은 바닥이 콘크리트(t=20cm)로 되어 있는 경우이고,

비닐하우스 2는 바닥이 맨땅 및 뼈대와 비닐로만 되어 있는 경우로서 현장 현황에 따라 1,2 구분하여 적용하여야 함.

③ 비닐하우스 중 금속류 등은 재활용 가능 여부에 따라 원단위 적용시 제외할 수 있음.

④ 주거용, 업무용 건물, 공공건물 중 지하실은 없는 경우임.

⑤ 화장실/창고의 원단위 값은 독립된 형태의 건물을 대상으로 산정하였음.

⑥ 불연성폐기물 중 석면은 제외하였음.

⑦ 기타 항목의 기타는 조립식 건물이나, 철골, 파이프 등으로 이루어진 건물을 뜻함.

⑧ 비닐하우스는 방치폐기물에 의한 할증이 없음.

⑨ 업무용 및 공공건물의 S조, SRC조는 환경정책평가연구원의 자료를 적용하였음.

라. 신축공사의 원단위

(단위 : kg/㎡)

분 류	내 용	발생량
종이류	벽지류, 보양재	0.0740
합성수지류	각종 몰딩류(재료분리 및 걸레받이 포함), B.M.C류, P.V.C류, 폴리에틸렌필름, 룸카펫트, 스티로폼류, 판상단열재, 소모성 자재류, 기타 단열재류, 홍보시설	0.3850
목재류	내장용 합판 및 각재, 형틀용 자재류	1.6940
폐콘크리트류	레미콘, 파일 두부정리, 석재류, 양중장비의 기초, 가설건물기초	25.9600
보드류	시멘트판, 석고보드류 등	0.1870
금속류	앵글, 경량철골, 철망류, 각종 안내판	0.0520
유리, 도자기류	각종 유리, 각종 타일, 테라죠타일	0.8770
유리섬유류	유리면	0.0190
계		29.2480